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	Hodnocení bakalářské práce - oponent

	Studijní program:   
	  B4131

	Studijní obor:         
	  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

	Akademický rok: 
	  2011 - 2012

	Název práce:         


	  Energetické využití fytomasy k vytápění objektů

	Student:                                                      
	  Jaroslav Jiřík

	Katedra:
	  Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií

	Vedoucí práce:      
	  Ing. Jan Moudrý Ph.D. 

	Oponent:
	  Ing. Zdeněk Krejčí

	Pracoviště oponenta:
	 Energy Centre České Budějovice

	 
	Hlediska
	Stupeň hodnocení
	Nelze

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F 
	hodnotit

	1
	Splnění požadavků zadání
	 
	x
	
	 
	
	 
	

	2
	Aktuálnost a odborná úroveň práce
	 
	x
	
	 
	
	 
	

	3
	Práce s daty, informacemi a odbornou literaturou
	 
	x
	
	 
	
	 
	

	4
	Vhodnost metodiky řešení
	 
	x
	
	 
	
	 
	

	5
	Využití metod zpracování výsledků
	 
	
	x
	 
	
	 
	

	6
	Interpretace výsledků, diskuse
	 
	
	x
	 
	
	 
	

	7
	Formulace závěrů práce
	 
	
	x
	 
	
	 
	

	8
	Odborný přínos práce a její praktické využití
	 
	
	x
	 
	
	 
	

	9
	Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
	 
	x
	
	 
	
	 
	

	10
	Formální úprava práce a jazykové zpracovaní
	
	x
	
	
	
	
	

	Hodnocení vyznačte X (slouží pro stanovení výsledné klasifikace)
	

	
	
	

	Konkrétní připomínky a otázky  k obhajobě  (pro rozšíření lze použít samostatnou označenou přílohu):

	1.
	Str.20,1.odst. – bioplyn může být také upravován na kvalitu zemního plynu a vtlačován do rozvodů ZP

	2.
	Str.25,tab. – štěpka a pelety sypná měrná hmotnost, brikety měrná hmotnost materiálu

	3.
	Str.26, text pod obr. – spotřeba energie kolísá v širších mezích, podle toho, zda je nutno sušit surovinu

	4.
	Str.30, - další kotel, např. Rojek TKA BIO

	5.
	Str.32,4.odst. – porovnávává sušinu z rostlin – spalné teplo a uhlí – výhřevnost, to jsou rozdílné vlastnosti

	6. 
	Str.37,47, - místo termínu vytopení používat vytápění

	7.
	Str.37,tab.8 – správná jednotka pro měrnou potřebu tepla je kWh/m2, není uvedena velikost domu, pro obv. velikost RD (150 m2 celkové vnitřní podlahové plochy) jsou potřeby pelet pro vytápění zhruba poloviční. Při stanovení spotřeby el. energie pro pohon lisů je lépe vycházet ze skutečně naměřených hodnot

	8.
	Str.43,tab.1 – v nákladech není zahrnuto pořízení lisu a ocenění vlastní práce (času) majitele

	Závěr: Závěrečnou práci doporučuji obhajobě (ANO/NE): ANO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Navrhovaná výsledná klasifikace práce (slovně):
	Velmi dobře

	(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a)
	
	 

	Datum
	
	
	Podpis oponenta

	
	3.5.2012
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